Утверждаю:

Директор / руководитель

указать учреждение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / указать Ф.И.О. /

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**ИНСТРУКЦИЯ**

ответственному лицу за пожарную безопасность

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации). Является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их должности, образования, стажа работы в профессии, а также для сезонных работников, обучающихся, прибывших на производственное обучение или практику.

Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Все помещения, независимо от назначения: производственные цехи, мастерские, кладовые, лаборатории, классы, кабинеты, библиотеки, гардеробы, столовые и другие - перед закрытием обязательно осматриваются ответственными за пожарную безопасность того или другого помещения или назначенными ими лицами. О результатах осмотра производится запись в «Журнале проверки противопожарного состояния помещений перед их закрытием».

Ответственным за пожарную безопасность в указать учреждение

является указать должность, указать Ф.И.О.(основание: приказ № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.)

Ответственный за пожарную безопасность обязан:

1. Знать пожарную опасность помещения, эксплуатируемого оборудования, а также материалов, обрабатываемых, применяемых и хранимых в обслуживаемых помещениях. Знать действующие правила и инструкции пожарной безопасности по общему противопожарному режиму.

2.Не допускать в помещениях и на лестницах загромождений, препятствующих свободному выходу людей и эвакуации имущества на случай пожара.

3.Следить, чтобы все двери в помещениях, а также устройства, перекрывающие люки и другие проемы в стенах и перекрытиях шибера и задвижки вентиляционных установок были в исправном состоянии и по окончании работы обязательно закрывались.

4.Следить за сохранностью средств тушения пожара (пожарных кранов, огнетушителей) и обеспечением свободных подходов к ним. Уметь пользоваться ими для тушения пожара. Не допускать использование пожарного инвентаря не по прямому назначению. Знать места расположения пожарной сигнализации и связи (телефонов, извещателей пожарной сигнализации). Уметь пользоваться ими.

5.Не допускать к работе рабочих и служащих, не прошедших инструктажа по соблюдению мер пожарной безопасности. Разъяснять подчиненному персоналу правила пожарной безопасности для данного производства и порядок действия в случае загорания или пожара.

6. Постоянно следить за соблюдением рабочими и служащими мер пожарной безопасности и установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением противопожарных мероприятий.

7.Не допускать проведения временных огнеопасных работ (электрогазосварки, применение паяльных ламп) в помещениях без оформления «Наряда-допуска на выполнение огневых работ», письменного разрешения администрации.

8.Ежедневно по окончании рабочего дня перед сдачей и закрытием помещений тщательно осмотреть все обслуживаемые объекты и проверить:

а) выключение электронагревательных приборов (печей, плиток, чайников, кипятильников и т. п.), компьютеров и всей оргтехники неработающей в дежурном режиме, вентиляционных и других электроустановок, агрегатов и машин;

б) отключение силовой и осветительной электросети, за исключением дежурного освещения;

в) уборку помещений от производственных отходов и мусора;

г) состояние рабочих шкафов, столов, кабин, урн и т. п. в целях удаления из них горючих и самовозгорающихся отходов, зароненных горящих окурков или спичек;

д) удаление с рабочих мест и правильность хранения опасных веществ (ОП), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ);

е) наличие свободных проходов в помещениях к эвакуационным и запасным выходам, к средствам пожарной связи и пожаротушения (пожарный кран, огнетушитель и т. п.)

ж) выполнение других требований пожарной безопасности изложенных в инструкциях для осматриваемых помещений перед их закрытием.

9.При осмотре и проверке помещений следует установить нет ли запаха гари, горелой резины, дыма и других признаков возможного возгарания. При обнаружении подобных признаков, выявить причину и принять меры к устранению

10.Проверка помещений, где проводились огнеопасные работы (сварка, газовая резка металла, применение паяльных ламп и т. п.), должна производиться с особой тщательностью. За этим помещением должно быть установлено особое наблюдение в течении 4-6 часов после окончания огнеопасных работ.

11.Помещения могут быть закрыты только после осмотра их и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющими, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему административному лицу.

12.После закрытия помещений ответственное лицо обязано сдать ключи под расписку дежурному по охране.

**Порядок действий при пожаре.**

1.Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

• Немедленно сообщить об этом по телефону 101 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта места возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).

•Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара с помощью имеющихся средств пожаротушения и сохранности материальных ценностей.

2.Собственники имущества, лица, уполномоченные владеть или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица предприятий; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара обязаны:

• Продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту.

• В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства.

• Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).

• При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

• Прекратить все работы (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мерами по ликвидации пожара.

• Удалить за пределы рабочей зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

• Осуществлять общее руководство тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия пожарных подразделений.

• Обеспечивать соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.

• Одновременно с тушением организовать защиту и эвакуацию материальных ценностей.

• Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

• Сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

3.По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия (или лицо, его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

4.На объектах с пребыванием 50 и более человек действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей определяются специально разработанной инструкцией.

5.Действия членов добровольной пожарной дружины при возникновении пожара определяются табелем пожарного боевого расчета или инструкцией